一：连接方式以及端口
连接方式： UDP
端口号固定为：8787

二：查找IP以及组网
查找IP可以通过点击机器MENU按钮-->再点击“设备信息”按钮获取IP地址。
组网方式可以通过物理网线连接网口组成局域网(net ip) 

三：控制协议（以文本的方式）
命令解析：命令头:+通道名称;+控制的参数名=参数值。参数控制可以用分号隔开追加。
命令头:   set channel （设置通道参数数值）; get channel （获取通道参数数值）
开放参数：gain;mute
gain=音量值   （音量值范围：-200 ~ 10dB）
mute=开关值 （开关值：0代表静音 ；1代表不静音）
参考命令：设置参数用法： set channel
例如  set channel:CH01;gain=-30;mute=0
或者  set channel:CH01;mute=0
         或者：set channel:CH01;gain=-30
按步进增减gain值用法：
例如 ： set channel:CH01;gain+=0.5(自增0.5dB,自增单位可以自己定义)
             	        set channel:CH01;gain-=0.5(自减0.5dB,自增单位可以自己定义)
获取参数用法：get channel ；成功返回所需参数值
例如  get channel:CH01;gain;mute
或者  get channel:CH01;mute
         或者：get channel:CH01;gain
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	通道名称
	Aux1
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	[bookmark: OLE_LINK2]通道名称
	Fx1
	usb
	Stin

	



四：场景调用
例子1：调用场景
  recall scene:1;（用户可以保存6个场景在机器，调用的时候指定1~6中的一个）

五：返回信息
成功返回 “set CH01 gain succeed!! ”“CH01 mute succeed!!”等字样
[bookmark: _GoBack]失败返回错误信息，这时候应注意根据错误信息检查控制命令有无出错。
